

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
|  |  |

**Окрасочно-сушильная камера GUANGLI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Технические характеристики** | **Модель GL3** | | | | |
|  |
| **Размеры** | | **Наружные** | Длина: 7,0 м  Ширина: 5,3 м  Высота: 3,5 м | |
| **Внутренние** | Длина: 6,9 м  Ширина: 3,9 м  Высота: 2,7 м | |
| **Кол-во аварийных дверей  для персонала (0,7 х 1,9м)** | | | 1 | |
| **Освещение** | | | Верхний уровень: 10 светильников 4 лампы по 40 Вт | |
| Нижний уровень (вертикальный): 8 светильников по 2 лампы по 40 Вт | |
| **Металлическое основание** | **Два ряда решеток**  **Максимальная нагрузка – 600 кг на колесо** | | | | |
| **Главная дверь - 3-х створчатая** | **Ширина х Высота** | | | **3 х 2,66 м** |
| **Воздушный поток (вентиляция)** | **Воздухообмен** | | | **24 000 м³ /час** | |
| **Скорость воздуха** | | | **0,3 - 0,35 м/сек** | |
| **Вентиляционные агрегаты** | **Приточный вентилятор мощность** | | | 7,5 кВт | |
| **Вытяжной вентилятор мощность** | | | 5,5 кВт | |
| **Приточная фильтрация:** | **предварительный фильтр** | | | 80 % | |
| **потолочный фильтр** | | | 98 % | |
| **Вытяжная фильтрация:** | **Напольный фильтр** | | | 95 % | |
| **Тепловая мощность** | **Системы обогрева с теплообменником из нержавеющей стали, оснащенная дизельной горелкой RIELLO G20 (Италия)** | | | 210 кВт | |
| **Температура (Термостат безопасности и температурный датчик)** | цикл покраски 20 °С (при -3°С), цикл сушки – 60°/ 80°С (регулируемая) | | | | |
| **Система автоматической рециркуляции с мультидемпферами** | | | |  |
| **Размеры воздуховодов**  **(воздуховоды не входят в комплект поставки)** | | **Вытяжной, мм** | | 900 х 900 | |
| **Приточный, мм** | | 900 х 900 | |
| **Дымоход, мм** | | 200 | |
| **Питание, потребляемая мощность** | | электрическая трехфазная сеть напряжением 380 В, 16,0 кВт | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Комплект поставки:** | **Модель/Код** |
| Окрасочно-Cушильная камера\* GUANGLI (Китай) | **GL3** |

\*Приточно – вытяжные воздуховоды по 4 м каждый, входят в стоимость.

**Условия поставки:** Киев, склад

**Срок поставки:** 3-7 рабочих дней

**Монтаж:** обсуждается индивидуально.

Компания "Европроект Украина" обеспечивает монтаж, наладку, ремонт, техническое обслуживание оборудования, поставляемое уже более 15 лет. Мы накопили богатый опыт, традиции, необходимое материально-техническое обеспечение, наладили бизнес- процессы, уделяя особое внимание качеству и срокам выполнения работ.

**Срок гарантии:** 18 месяцев от даты ввода в эксплуатацию.

**Условия оплаты:** по договоренности